|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten an einer Bandsäge |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Schnittverletzungen durch Kontakt mit dem Bandsägeblatt, Spänen, Splitter oder dem Werkstück.
* Verletzungsgefahr durch Riß des Bandsägeblatts.
* Feinstaub besonders Holzstaub kann zusammen mit Luftsauerstoff eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden.
* Nachlauf des Sägeblatts
* Gefahr durch Lärm, Staub, unkontrolliert bewegte Teile und Einzugsgefahr!
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **D-M003--** D-M007--D-M005--ISOP028- | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren. Keine schadhaften Bandsägeblätter verwenden.
* Bandsägen sind nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
* 0,5 mm Abstand zum Sägeblatt einstellen. Die Rückenrolle soll nur während des Schneidvorganges mitlaufen.
* Nicht in den Bereich des Bandsägeblatts greifen, Werkstück mit Schubhilfe zum Bandsägeblatt befördern. Werkstück niemals zurückziehen und ein Verkanten des Werkstücks vermeiden.
* Hände flach auf das Werkstück legen, Finger nicht spreizen.
* Bandsägeblatt bis auf den zum Schneiden benötigten Teil verkleiden, Schnitthöhe passend einstellen.
* Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten, nachlaufendes Sägeblatt verdecken.
* Gehörschutz, Gesichtsschutz/Schutzbrille, Sicherheitsschuhe tragen.
* Enganliegende Arbeitskleidung.
* Keine Handschuhe tragen - Einzugsgefahr!
* Tischverlängerungen verwenden.
* Tischeinlage auswechseln, wenn sie nicht mehr mit der Tischoberfläche bündig. ist, wenn beiderseits der Schnittfuge ein Spalt von > 3 mm vorhanden ist.
* Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperfallen und Hindernissen.
* Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten.
 |  |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|     | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen,

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ERSTHELFER:**  | Name: …………………………. | Raum: ……………………….. |
|  |  |  |
|  | Tel.: …………………………… |  |
| **UNFALLARZT:**  | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100, Tel. Durchwahl: 403-2001  |

 |  |
|  |
| * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
 |
| **Unterschrift:** |  | **Datum:** |