|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Umgang mit Hochdruckreinigern  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch Rückstoß und Rückprall des Strahls.
* Gefahr durch umherfliegende Teile des zu bearbeitenden Gegenstandes/Materials.
* Gefährdung durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit.
* Gefährdung durch Schneidwirkung des Strahls.
* Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen.
* Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeiten.
* Gefahr durch elektrischen Strom.
* Gehörschädigung durch Lärm.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * PSA: Sicherheitsschuhe (wie Stiefel), Handschuhe Kopf- und Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz.
* vor jeder Inbetriebnahme: Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen auf augenscheinliche Mängel überprüfen.
* Spritzeinrichtungen nur von einem sicheren Standplatz aus bedienen.
* Hände oder andere Körperteile nicht in den Flüssigkeitsstrahl bringen.
* Hochdruckstrahl nicht auf Personen richten.
* bei Rückprall von gelösten Teilen Spritzschutz verwenden.
* Schlauchleitung nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten ziehen, nicht mit Fahrzeugen überfahren.
* Spritzeinrichtung nicht in Einschaltstellung festsetzen.
* nach Arbeitsende Gerät drucklos machen und gegen unbeabsichtigtes Betätigen sichern.
 |   |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen.

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Persönliche Schutzausrüstung, Schlauchleitungen und Flüssigkeitsstrahler in einwandfreiem Zustand halten.
* Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten, befähigten Personen durchgeführt werden.
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |