|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Umgang mit Hochdruckreinigern | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch Rückstoß und Rückprall des Strahls. * Gefahr durch umherfliegende Teile des zu bearbeitenden Gegenstandes/Materials. * Gefährdung durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit. * Gefährdung durch Schneidwirkung des Strahls. * Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen. * Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeiten. * Gefahr durch elektrischen Strom. * Gehörschädigung durch Lärm. | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * PSA: Sicherheitsschuhe (wie Stiefel), Handschuhe Kopf- und Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz. * vor jeder Inbetriebnahme: Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen auf augenscheinliche Mängel überprüfen. * Spritzeinrichtungen nur von einem sicheren Standplatz aus bedienen. * Hände oder andere Körperteile nicht in den Flüssigkeitsstrahl bringen. * Hochdruckstrahl nicht auf Personen richten. * bei Rückprall von gelösten Teilen Spritzschutz verwenden. * Schlauchleitung nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten ziehen, nicht mit Fahrzeugen überfahren. * Spritzeinrichtung nicht in Einschaltstellung festsetzen. * nach Arbeitsende Gerät drucklos machen und gegen unbeabsichtigtes Betätigen sichern. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen.   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Persönliche Schutzausrüstung, Schlauchleitungen und Flüssigkeitsstrahler in einwandfreiem Zustand halten. * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten, befähigten Personen durchgeführt werden. | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |