|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Arbeitsmittel |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Umgang mit Kranen | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Herabstürzende Lasten und Gegenständen. * Kollision durch ungesicherte Gegenstände oder bewegte Lastaufnahmemitteln. * Quetsch-, Scher- oder Einzugsstellen an Lastaufnahmemitteln und Lasten | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | * PSA: Sicherheitsschuhe, Handschuhe, evtl. Schutzhelm tragen. * Prüfung des Krans auf offensichtliche Mängel, wie Steuerfunktion, Bremse, Anschlag- und Tragmittel. * Führen eines Krans nur durch unterwiesenes und befähigtes Personal. * Krane immer sachgemäß betreiben. * Bei allen Kranbewegungen ist die Last oder bei Leerfahrten die Hakenflasche zu beobachten. * Lasten nicht über Personen hinwegfahren. * Steuereinrichtung muss im Handbereich gehalten werden, solange die Last am Kran hängt. * Endstellungen, die nur durch Notendschalter oder Rutschkupplungen begrenzt sind, dürfen nicht anfahren. * Krane wie auch Anschlagmittel dürfen nicht über die zulässige Last hinaus belastet werden. * Kranführer und Kranführerinnen müssen die Persönliche Schutzausrüstung benutzen. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Kranbetrieb bei Unsicherheit durch Windeinwirkung einstellen. * Mängel sind sofort dem Betreuer zu melden. * Gegen Wiedereinschalten sichern. | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintrag in den Meldeblock vornehmen! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  |  | * Reparaturen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden * Regelmäßig Krane durch befähigte Person prüfen lassen | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | |