|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 30.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten an einer Kreissäge |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Schnittverletzungen durch das Sägeblatt und das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit).
* Nachlauf des Sägeblatts.
* Gefahr durch Lärm und Staub.
* Unkontrolliert bewegte Teile.
* Einzugsgefahr
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **D-M003--** D-M007-- | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren. Keine schadhaften Bandsägeblätter verwenden.
* Keine Handschuhe tragen wegen Einzugsgefahr.
* Enganliegende Kleidung tragen.
* Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind.
* Nur geeignete Sägeblätter verwenden.
* Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner 10 mm.
* Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock).
* Schutzhaube verwenden.
* Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage kleiner 5 mm.
* Nicht in den Bereich des Sägeblatts greifen, Werkstück mit Schubhilfe zum Bandsägeblatt befördern. Werkstück niemals zurückziehen und ein Verkanten des Werkstücks vermeiden.
* Hände flach auf das Werkstück legen, Finger nicht spreizen.
* Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzschuhe tragen.
 | D-M005--ISOP028- |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: 112 |
|     | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintragung in den Meldeblock vornehmen!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

|  |
| --- |
| **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!** |
| **ERSTHELFER:**  | Name: .............................  | Raum: ........................ |
|  | Tel.: ............................... |  |
| **UNFALLARZT:**  | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100, Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |

 |  |
| Instandhaltung |
| Datum:  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen.

Unterschrift:  |  |