|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Arbeitsmittel |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Benutzung von Leitern und Tritten | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Herunterfallen * Umkippen der Leiter * Abrutschen der Leiter * Fehltreten, Umknicken * Herunterfallen von Gegenständen | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * Leitern nach Art und Höhe sorgfältig auswählen. * Auf augenscheinliche Mängel überprüfen. * Leiter und Tritte sicher, standfest und rutschfrei aufstellen. * Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten. * Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten. * Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen. * Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. * Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen. * An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwendet werden. * Anstellwinkel von 65° - 75° einhalten. * Anlegeleitern mindestens einen Meter über der Austrittsstelle hinausragen lassen. * Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten. * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. * Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind. * Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen und durch einwandfreie Leitern und Tritte zu ersetzen. * Bei Schäden oder Mängeln Betreuer informieren. * Bei erkennbaren Gefährdungen ist der Betrieb sofort einzustellen. | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintrag in den Meldeblock vornehemn! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |