|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Arbeiten mit der Plattensäge | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Gefahr einer Gehörschädigung. * Gefahr einer schweren Körperverletzung (Rumpf, Finger, Hand, Gliedmaßen). * Schnittverletzungen durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit). * Gefahr durch Feinstaub. * Gefahr durch herumfliegende Werkstücke. * Brand- und Explosionsgefahr durch Holzstaub. | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * Maschine gemäß der Betriebsanleitung verwenden. * Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren. * Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen, Hindernissen. * Persönliche Schutzausrüstung: Schutzschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und enganliegende Kleidung tragen. * Keine Handschuhe tragen, da Einzugsgefahr. * Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter verwenden. * Abstand zwischen Spaltkeil und Kreissägeblatt darf maximal 8 mm betragen. * Nur mit Absaugung arbeiten. * Nicht vor das die Schutzhaube und nicht hinter das Schnittgut greifen * Spaltkeile dürfen nur für Einsetzschneidarbeiten entfernt bzw. ausgeschwenkt werden. * Nach Arbeitsende: nicht mehr benötigte Platten und Plattenreste von der Maschine und vom Boden entfernen. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintrag in den Meldeblock vornehmen! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |