|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | |
| Arbeiten an einer Schleifmaschine (Schleifbock, Tellerschleifmaschine) | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Unkontrolliert bewegte Teile, wie Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke. * Gefahr durch abgetragenes Material. * Schnittverletzungen durch Scharfkantige Oberflächen. * Gefahr durch Schnittverletzungen durch Spänen. * Gefahr durch Feinstaub und Lärm. * Gefahr der Augen durch Schleiffunken. * Einzugsgefahr | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | |
|  | | * Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren. * Persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille, Schutzschuhe und enganliegende Kleidung tragen sowie bei Bedarf Gehörschutz und Staubmaske tragen. * Keine Schutzhandschuhe tragen, Einzugsgefahr * Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachgestellt werden. * Abstand zwischen Auflage und Schleifkörper darf maximal 3 mm, der zwischen Haube und Schleifkörper maximal 5 mm betragen. * Nur zugelassene Scheiben verwenden. * Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern. * Auf sicheren Abstand achten. * Kühlpausen für das Material einlegen. * Achtung: erhöhte Nachlaufzeit von über 3 Minuten. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlasse und Feuerwehr rufen! | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................  Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | |
| Datum: | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern. * Maschine nach Arbeitsende reinigen.   Unterschrift: | | | | |  | |