|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 16.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Arbeitsmittel |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Handwerkzeugen | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Handwerkzeuge niemals Zweckentfremden, da eine Gefährdung für die anwesenden Personen und die Umgebung besteht. * Gefahr von durch sich quetschen, stoßen, prellen, stechen, reißen, schneiden oder klemmen. | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * Vor Arbeitsbeginn hat der Benutzer vor der Benutzung die Handwerkzeuge einer Sichtprüfung zu unterziehen. * Für die zu bearbeitenden Werkstoffe, bzw. Werkstücke geeignete Werkzeuge verwenden. * Eine Zweckentfremdung des Werkzeugs ist nicht zulässig. * Für die Lagerung von Werkzeugen müssen Werkzeugschränke, -schubladen, -taschen genutzt und bereitgestellt werden. * Holzstiele müssen durch Stahlkeile befestigt sein. * Bei Griffwerkzeugen (Feilen usw.) muss der Griff mit Metallzwingen fest eingesetzt sein. * Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur isolierte Schraubendreher (VDE) zu verwenden. * Werkzeuge dürfen nicht durch Rohre oder andere Werkzeuge verlängert werden. * Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper weg ausführen. * Spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen * Beim Besteigen von Leitern Werkzeuge nicht in der Hand mitführen. * Schraubenschlüssel dürfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängert werden. * Beim Einsatz von Schraubendrehern müssen die Größen bedarfsgerecht ausgewählt werden. * Schraubendreher sind keine Stemmwerkzeuge. * Schlagwerkzeuge wie Meißel, Körner usw. müssen glatte rundkantige Köpfe ohne Bart haben. * Bei Meißel Arbeiten muss eine Schutzbrille und ggf. ein Meißelschutz benutzt werden. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Schadhaftes Werkzeug sofort durch ein einwandfreies Werkzeug ersetzen * Bei Schäden oder Mängeln Betreuer hinzuziehen | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |