|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Für das Arbeiten mit elektrischen Handwerkzeugen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch den elektrischen Stromschlag
* Gefahren durch wegfliegendes Werkstück
* Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug
* Gefahr durch Lärm und Feinstaub
* Gefahr durch Hand-Arm-Vibrationen
* Gefahr durch Erfassung von Kleidung oder Haaren
 |   |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **D-M003--** D-M007-- | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Immer beim Werkzeugwechsel den Netzstecker ziehen.
* Nur zugelassene Werkzeuge einspannen.
* Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden.
* Schutzeinrichtung nicht abmontieren oder blockieren.
* Bei Benutzung von handgeführten Bohrmaschinen dürfen keine Handschuhe getragen werden.
* Lange Haare zusammenbinden.
* PSA: Gehörschutz, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und enganliegende Kleidung tragen.
 | D-M005-- |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: 112 |
|     | * Schadhafte Werkzeuge austauschen und den Betreuer informieren
* Defekte oder schadhafte elektrische Leitungen umgehend dem Betreuer melden
* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

|  |
| --- |
| **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!** |
| **ERSTHELFER:**  | Name: .............................  | Raum: ........................ |
|  | Tel.: ............................... |  |
| **UNFALLARZT:**  | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100, Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |

 |  |
| Instandhaltung |
| Datum:  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Stomnetz trennen bzw. sichern.
* Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden.

 Unterschrift:  |   |