|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten mit Abricht- und Dickenhobelmaschine |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Verletzungsgefahr durch Rückschlag des Werkstückes
* Gefahr durch herumfliegende Werkstücke
* Verletzung durch Messerwellen
* Gefahr durch Lärm
* Gefahr durch Holzstaub
* Erfassung von Haaren und Kleidung
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Benutzung der Maschine nur von unterwiesenem Personal.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Vor Arbeitsbeginn Maschine auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Maschine nur bestimmungsgerecht verwenden.
* Nur Hobelmessersätze mit gleichen Abmessungen und gleichem Gewicht einsetzen (Unwuchtgefahr).
* Befestigungsschrauben nur mit zugehörigem Werkzeug anziehen.
* Gleichmäßigen Messerüberstand mit Lehre einstellen.
* Während des Betriebes nicht in die Gefahrenstelle greifen.
* Vorschubgeschwindigkeit entsprechend wählen.
* Beim Abrichten aufgeklappte Tische gegen Zurückfallen sichern.
* Bei Verwendung als Dickenhobelmaschine Abdeckung montieren.
* Späne nicht mit der Hand aus dem Gefahrbereich entfernen.
* Lange Haare zusammenbinden.
* Keine Handschuhe tragen.
* PSA: Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzmaske und enganliegende Kleidung und Sicherheitsschuhe tragen.
 |  |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|  | * Bei Störungen sofort den Werkstückvorschub abschalten.
* Bei Störungen nicht in den Rückschlagbereich hineinsehen.
* Betreuer hinzuziehen und Maschine gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ............................... **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern und Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |