|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Arbeiten mit Abricht- und Dickenhobelmaschine | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Verletzungsgefahr durch Rückschlag des Werkstückes * Gefahr durch herumfliegende Werkstücke * Verletzung durch Messerwellen * Gefahr durch Lärm * Gefahr durch Holzstaub * Erfassung von Haaren und Kleidung | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * Benutzung der Maschine nur von unterwiesenem Personal. * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Vor Arbeitsbeginn Maschine auf augenscheinliche Mängel kontrollieren. * Maschine nur bestimmungsgerecht verwenden. * Nur Hobelmessersätze mit gleichen Abmessungen und gleichem Gewicht einsetzen (Unwuchtgefahr). * Befestigungsschrauben nur mit zugehörigem Werkzeug anziehen. * Gleichmäßigen Messerüberstand mit Lehre einstellen. * Während des Betriebes nicht in die Gefahrenstelle greifen. * Vorschubgeschwindigkeit entsprechend wählen. * Beim Abrichten aufgeklappte Tische gegen Zurückfallen sichern. * Bei Verwendung als Dickenhobelmaschine Abdeckung montieren. * Späne nicht mit der Hand aus dem Gefahrbereich entfernen. * Lange Haare zusammenbinden. * Keine Handschuhe tragen. * PSA: Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzmaske und enganliegende Kleidung und Sicherheitsschuhe tragen. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen sofort den Werkstückvorschub abschalten. * Bei Störungen nicht in den Rückschlagbereich hineinsehen. * Betreuer hinzuziehen und Maschine gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern und Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |