|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 16.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Holzdrechselmaschine  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch herumschleuderndes Werkzeug oder Werkstücks
* Gefahr durch Lärm
* Gefahr durch Holzstaub
* Erfassung von Haaren und Kleidung
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|      | * Benutzung der Maschine nur von unterwiesenem Personal.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Maschine nur bestimmungsgerecht verwenden.
* Vor Arbeitsbeginn Maschine auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Arbeiten Sie niemals mit schadhaften Maschinenwerkzeugen.
* Maschine während Kontrollmessungen stillsetzen.
* Lange Haare zusammenbinden.
* Beim Arbeiten mit der Drechselmaschine keine Handschuhe tragen.
* Beim Abblasen bzw. Ausblasen der Werkstücke nie in Richtung von Kollegen blasen.
* Holzspänen immer mit einem Handfeger zusammenkehren.
* PSA: enganliegende Kleidung, Schutzbrille tragen, Sicherheitsschuhe sowie bei Bedarf Gehörschutz tragen.
* Keine Handschuhe tragen.
 |      |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.
* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern und Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |