|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen | | |  | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Arbeiten an Exzenterpressen | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | * Es besteht Quetschgefahr für Finger und Hände * Gefahren durch wegfliegende Splitter * Verletzungsgefahr durch scharfkantige bzw. spitze Werkstücke oder Abfälle * Gefahren durch Lärmeinwirkung | | | | |  | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | * Vor Arbeitsbeginn die Presse auf Schäden und Mängel kontrollieren. * Bei der Arbeit sind enganliegende Kleidung, Schutzschuhe und Gehörschutz zu tragen. * Fingerringe, Armbänder und Uhren sind abzulegen. * Vor Arbeitsbeginn ist die Presse einer Sichtprüfung und Funktionsprobe zu unterziehen. Es ist darauf zu achten, ob eine Vorrichtung verändert wurde, fehlt oder ob ungewohnte Geräusche auftreten oder eine Leckage erkennbar ist. * Die Arbeit an einer Presse darf nach dem Einrichten oder nach einer Störungsbeseitigung erst aufgenommen werden, nachdem eine Kontrollperson die Presse freigegeben hat. * Veränderungen der Schutzeinrichtungen (BWS, Zweihandschaltung, bewegliche Verdeckung) oder Betriebsart (Einzelhub, Dauerlauf) sind untersagt. * Es ist nicht gestattet, ohne Auftrag und entsprechende Unterweisung an neuen Arbeitsplätzen oder neuen Maschinen zu arbeiten. | | | | | |  |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | * Alle Störungen, Veränderungen, ungewohnte Geräusche oder Leckagen sind unverzüglich nach dem Sichern der Maschine dem nächsten Vorgesetzten zu melden. * Störungen im Arbeitsablauf, z. B. durch verklemmte Werkstücke dürfen nur beseitigt werden, wenn zuvor die Ausschalteinrichtung (NOT-AUS-Taster oder Hauptschalter) betätigt wurde. * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ERSTHELFER:** | Name: …………………………. | Raum: ……………………….. | |  |  |  | |  | Tel.: …………………………… |  | | **UNFALLARZT:** | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001 | | | | | | | | |  |
| Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung | | | | | | | | |
| * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern. | | | | | | | | |
| **Unterschrift:** | | |  | **Datum:** | | | | |