|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | | |
| Arbeiten mit der Furnierpresse | | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | | |
|  | | | * Gefahr von Verbrennungen an heißen Pressplatten * Quetsch- und Schergefahr von Körperteilen durch Pressplatten und bewegte Maschinenteile * Gefahr durch wegfliegende Werkstücke | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | | |
|  | | | * Maschine gemäß der Betriebsanleitung verwenden. * Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren. * Persönliche Schutzausrüstung: Schutzschuhe und enganliegende Kleidung tragen. * Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen, Hindernissen. * Temperatur entsprechend Herstellerangaben des Leims einstellen. * Beim Arbeiten mit lösemittelhaltigen oder gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen auf ausreichende Belüftung achten. * Hautkontakt mit Klebern und Leimen vermeiden. * Geeignete Schutzhandschuhe (auf Gefahrstoff abgestimmt) verwenden. * Beim Zufahren der Presse Hilfsmittel verwenden, z.B. flache Holzleisten. | | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | | |
|  | | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | | |
|  | | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | | |
|  | |  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern. * Bei Instandhaltungsarbeiten Presstisch gegen Absinken sichern, z. B. durch untergesetzte Stempel oder Einlegen der an der Maschine angebrachten Sicherung. * Maschine nach Arbeitsende reinigen. * Beim Reinigen geeignete Schutzausrüstung benutzen, z. B. Handschuhe auf verwendete Lösungsmittel abstimmen. | | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | | |