|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten mit der Furnierpresse |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr von Verbrennungen an heißen Pressplatten
* Quetsch- und Schergefahr von Körperteilen durch Pressplatten und bewegte Maschinenteile
* Gefahr durch wegfliegende Werkstücke
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Maschine gemäß der Betriebsanleitung verwenden.
* Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
* Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Persönliche Schutzausrüstung: Schutzschuhe und enganliegende Kleidung tragen.
* Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen, Hindernissen.
* Temperatur entsprechend Herstellerangaben des Leims einstellen.
* Beim Arbeiten mit lösemittelhaltigen oder gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen auf ausreichende Belüftung achten.
* Hautkontakt mit Klebern und Leimen vermeiden.
* Geeignete Schutzhandschuhe (auf Gefahrstoff abgestimmt) verwenden.
* Beim Zufahren der Presse Hilfsmittel verwenden, z.B. flache Holzleisten.
 |  |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
* Bei Instandhaltungsarbeiten Presstisch gegen Absinken sichern, z. B. durch untergesetzte Stempel oder Einlegen der an der Maschine angebrachten Sicherung.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen.
* Beim Reinigen geeignete Schutzausrüstung benutzen, z. B. Handschuhe auf verwendete Lösungsmittel abstimmen.
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |