|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | |
| Arbeiten an einer Kreissäge | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Schnittverletzungen durch das Sägeblatt und das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit). * Nachlauf des Sägeblatts. * Gefahr durch Lärm und Staub. * Unkontrolliert bewegte Teile. * Einzugsgefahr | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | |
| **D-M003--**  D-M007-- | | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren. Keine schadhaften Bandsägeblätter verwenden. * Keine Handschuhe tragen wegen Einzugsgefahr. * Enganliegende Kleidung tragen. * Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind. * Nur geeignete Sägeblätter verwenden. * Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner 10 mm. * Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock). * Schutzhaube verwenden. * Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage kleiner 5 mm. * Nicht in den Bereich des Sägeblatts greifen, Werkstück mit Schubhilfe zum Bandsägeblatt befördern. Werkstück niemals zurückziehen und ein Verkanten des Werkstücks vermeiden. * Hände flach auf das Werkstück legen, Finger nicht spreizen. * Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzschuhe tragen. | | | | D-M005--  ISOP028- |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: 112 | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: 112 | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintragung in den Meldeblock vornehmen! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!** | | | | **ERSTHELFER:** | Name: ............................. | Raum: ........................ | |  | Tel.: ............................... |  | | **UNFALLARZT:** | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | |
| Datum: | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern. * Maschine nach Arbeitsende reinigen.   Unterschrift: | | | | |  | |