|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 30.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten an einer Schleifmaschine (Schleifbock, Tellerschleifmaschine) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Unkontrolliert bewegte Teile, wie Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke.
* Gefahr durch abgetragenes Material.
* Schnittverletzungen durch Scharfkantige Oberflächen.
* Gefahr durch Schnittverletzungen durch Spänen.
* Gefahr durch Feinstaub und Lärm.
* Gefahr der Augen durch Schleiffunken.
* Einzugsgefahr
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
* Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille, Schutzschuhe und enganliegende Kleidung tragen sowie bei Bedarf Gehörschutz und Staubmaske tragen.
* Keine Schutzhandschuhe tragen, Einzugsgefahr
* Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachgestellt werden.
* Abstand zwischen Auflage und Schleifkörper darf maximal 3 mm, der zwischen Haube und Schleifkörper maximal 5 mm betragen.
* Nur zugelassene Scheiben verwenden.
* Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern.
* Auf sicheren Abstand achten.
* Kühlpausen für das Material einlegen.
* Achtung: erhöhte Nachlaufzeit von über 3 Minuten.
 |  |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlasse und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................  Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |  |
| Instandhaltung |
| Datum:  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen.

Unterschrift:  |  |