|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | **Betriebsanweisung**  für Arbeitsmittel | | |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | | |
| Umgang mit Autoklaven | | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | | |
|  | * Gefahr durch Verbrennung an heißen Oberflächen und Austritt heißen. Wasserdampfs oder gesundheitsschädlicher Dämpfe. * Gefahr durch Siedeverzug beim Öffnen. * Gefahr durch Überdruck. | | | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | | |
|  | * Der Autoklav darf nur durch unterwiesenes Personal benutzt werden. * Die Bedienungsanleitung ist zu beachten. * Thermo-Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. * Nach Ablauf des Autoklavierens abdampfen lassen und Deckel erst öffnen, wenn die Temperaturanzeige unter 80 °C gefallen ist. * Vorsicht: viskose Flüssigkeiten (z.B. Agar-Lösung) mindestens auf 60 °C abkühlen lassen. * Beim Öffnen des Autoklavs darf niemand vor der Autoklaventür stehen bzw. sich über die   Öffnung beugen.   * Die Wirksamkeit des Autoklavs ist regelmäßig zu überprüfen. | | | | | | | |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | | |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.   * Löschmittel: Pulver- und CO2-Feuerlöscher. * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | | |  | |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | | |
|  | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Leichte Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archiviere! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ERSTHELFER:** | Name: …………………………. | Raum: ……………………….. | |  |  |  | |  | Tel.: …………………………… |  | | **UNFALLARZT:** | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001 | | | | | | | | |  | |
| Instandhaltung | | | | | | | | | |
| * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Der Wartungsplan des Herstellers ist zu beachten. | | | | | | |  | | |
| **Unterschrift:** | | |  | **Datum:** | | |