|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten an einer Dekupiersäge |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Schnittverletzungen durch das Sägeblatt und das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit).
* Gefahr durch bewegte Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke
* Gefahr durch Feinstaub.
* Unkontrolliert bewegte Teile.
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **D-M003--** D-M007-- | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Keine schadhaften Sägeblätter verwenden.
* Nur geeignete Sägeblätter verwenden.
* Keine Handschuhe tragen.
* Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille, Schutzschuhe, bei Bedarf Gehörschutz und Enganliegende Kleidung.
* Bei kleinen und schmalen Werkstücken sind mechanische Zuführeinrichtungen, Einspannvorrichtungen oder Schiebestöcke zu benutzen.
* Schutzhaube benutzen.
* Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen oder Hindernissen.
 | D-M005--ISOP028- |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|     | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

 **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ERSTHELFER:**  | Name: …………………………. | Raum: ……………………….. |
|  |  |  |
|  | Tel.: …………………………… |  |
| **UNFALLARZT:**  | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100, Tel. Durchwahl: 403-2001  |

 |  |
| Instandhaltung |
| Datum:  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.

Unterschrift:  |  |