|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | |
| Arbeiten an einer Dekupiersäge | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Schnittverletzungen durch das Sägeblatt und das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit). * Gefahr durch bewegte Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke * Gefahr durch Feinstaub. * Unkontrolliert bewegte Teile. | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | |
| **D-M003--**  D-M007-- | | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren. * Keine schadhaften Sägeblätter verwenden. * Nur geeignete Sägeblätter verwenden. * Keine Handschuhe tragen. * Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille, Schutzschuhe, bei Bedarf Gehörschutz und Enganliegende Kleidung. * Bei kleinen und schmalen Werkstücken sind mechanische Zuführeinrichtungen, Einspannvorrichtungen oder Schiebestöcke zu benutzen. * Schutzhaube benutzen. * Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen oder Hindernissen. | | | | D-M005--  ISOP028- |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ERSTHELFER:** | Name: …………………………. | Raum: ……………………….. | |  |  |  | |  | Tel.: …………………………… |  | | **UNFALLARZT:** | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001 | | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | |
| Datum: | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.   Unterschrift: | | | | |  | |