|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Arbeiten an Fräsen | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch Lärm * Schnittverletzungen durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Spänen, Oberflächenbeschaffenheit) * Gefahr durch herumfliegende Werkstücke * Verletzungsgefahr durch Aufwickeln von Kleidung und Haaren * Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen sind Hautschädigungen und Allergien möglich | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * Maschine gemäß der Betriebsanleitung verwenden. * Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren. * Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen, Hindernissen. * Werkstücke einspannen. * Persönliche Schutzausrüstung: Schutzschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und enganliegende Kleidung tragen. * Keine Schutzhandschuhe tragen. * Lange Haare zusammenbinden. * Nicht in den Gefahrenbereich greifen. * Hautschutzplan beachten. * Entfernen Sie Spänen mittels eines Handfegers oder mit einem Spänehaken. * Nach Arbeitsende Maschine reinigen. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren und Feuerwehr rufen | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |