|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 30.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Arbeitsmittel  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Benutzung von Leitern und Tritten |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Herunterfallen
* Umkippen der Leiter
* Abrutschen der Leiter
* Fehltreten, Umknicken
* Herunterfallen von Gegenständen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Leitern nach Art und Höhe sorgfältig auswählen.
* Auf augenscheinliche Mängel überprüfen.
* Leiter und Tritte sicher, standfest und rutschfrei aufstellen.
* Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten.
* Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten.
* Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen.
* Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.
* Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.
* An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwendet werden.
* Anstellwinkel von 65° - 75° einhalten.
* Anlegeleitern mindestens einen Meter über der Austrittsstelle hinausragen lassen.
* Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten.
* Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.
* Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.
* Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden.
 |   |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen und durch einwandfreie Leitern und Tritte zu ersetzen.
* Bei Schäden oder Mängeln Betreuer informieren.
* Bei erkennbaren Gefährdungen ist der Betrieb sofort einzustellen.
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintrag in den Meldeblock vornehemn!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |