|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 30.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Arbeitsmittel |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Mitgänger-Flurförderzeug | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen. * Beschädigungen von Gegenständen. * Schwere Quetschungen. * Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten. * Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen oder Wänden. | | |  | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
|  | | | * Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel bei Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Rollen oder Bereifung. * Benutzung nur durch unterwiesene Personen. * Möglichst nicht rückwärtsgehen. * Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen („Rollerfahren“). * Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege benutzen. * Nicht mit hochgehobener Last fahren. * Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können. * Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind. * Gegen Wegrollen sichern. * Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen. * PSA: Sicherheitsschuhe tragen. | | | |  |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen. * Gegen weitere Benutzung sichern. * Betreuer informieren. | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: (0) 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintrag in den Meldeblock vornehmen! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!   **Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!**  **ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................    Tel.: ...............................  **UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
|  | |  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten, befähigten Personen durchgeführt werden! | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Datum: |  | Unterschrift: | | | | | | | | |