|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 30.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten mit der Plattensäge |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr einer Gehörschädigung.
* Gefahr einer schweren Körperverletzung (Rumpf, Finger, Hand, Gliedmaßen).
* Schnittverletzungen durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit).
* Gefahr durch Feinstaub.
* Gefahr durch herumfliegende Werkstücke.
* Brand- und Explosionsgefahr durch Holzstaub.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Maschine gemäß der Betriebsanleitung verwenden.
* Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
* Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen, Hindernissen.
* Persönliche Schutzausrüstung: Schutzschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und enganliegende Kleidung tragen.
* Keine Handschuhe tragen, da Einzugsgefahr.
* Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter verwenden.
* Abstand zwischen Spaltkeil und Kreissägeblatt darf maximal 8 mm betragen.
* Nur mit Absaugung arbeiten.
* Nicht vor das die Schutzhaube und nicht hinter das Schnittgut greifen
* Spaltkeile dürfen nur für Einsetzschneidarbeiten entfernt bzw. ausgeschwenkt werden.
* Nach Arbeitsende: nicht mehr benötigte Platten und Plattenreste von der Maschine und vom Boden entfernen.
 |   |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen Eintrag in den Meldeblock vornehmen!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |