|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz/Tätigkeiten:  Stand: 27.03.2020 | | | **Betriebsanweisung**  für Maschinen |  | | | | |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| Für das Arbeiten mit elektrischen Handwerkzeugen | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch den elektrischen Stromschlag * Gefahren durch wegfliegendes Werkstück * Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug * Gefahr durch Lärm und Feinstaub * Gefahr durch Hand-Arm-Vibrationen * Gefahr durch Erfassung von Kleidung oder Haaren | | | |  | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
| **D-M003--**  D-M007-- | | * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren. * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Immer beim Werkzeugwechsel den Netzstecker ziehen. * Nur zugelassene Werkzeuge einspannen. * Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden. * Schutzeinrichtung nicht abmontieren oder blockieren. * Bei Benutzung von handgeführten Bohrmaschinen dürfen keine Handschuhe getragen werden. * Lange Haare zusammenbinden. * PSA: Gehörschutz, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und enganliegende Kleidung tragen. | | | | D-M005-- | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: 112 | | | | | | | | |
|  | | * Schadhafte Werkzeuge austauschen und den Betreuer informieren * Defekte oder schadhafte elektrische Leitungen umgehend dem Betreuer melden * Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen! | | | | | |  |
| Erste Hilfe Notruf: 112 | | | | | | | | |
|  | | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in Meldeblock eintragen und zentral archivieren! * Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!** | | | | **ERSTHELFER:** | Name: ............................. | Raum: ........................ | |  | Tel.: ............................... |  | | **UNFALLARZT:** | Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 | | | | | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | | | |
| Datum: | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Stomnetz trennen bzw. sichern. * Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden.   Unterschrift: | | | | | |  | |