|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten an Fräsen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch Lärm
* Schnittverletzungen durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Spänen, Oberflächenbeschaffenheit)
* Gefahr durch herumfliegende Werkstücke
* Verletzungsgefahr durch Aufwickeln von Kleidung und Haaren
* Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen sind Hautschädigungen und Allergien möglich
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Maschine gemäß der Betriebsanleitung verwenden.
* Benutzung nur durch unterwiesenes Personal.
* Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf augenscheinliche Mängel kontrollieren.
* Standplatz an der Maschine freihalten von Stolperstellen, Hindernissen.
* Werkstücke einspannen.
* Persönliche Schutzausrüstung: Schutzschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und enganliegende Kleidung tragen.
* Keine Schutzhandschuhe tragen.
* Lange Haare zusammenbinden.
* Nicht in den Gefahrenbereich greifen.
* Hautschutzplan beachten.
* Entfernen Sie Spänen mittels eines Handfegers oder mit einem Spänehaken.
* Nach Arbeitsende Maschine reinigen.
 |   |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren und Feuerwehr rufen
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |