|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 27.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Maschinen  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch unkontrollierte bewegte Maschinenteile, Werkzeuge und Werkzeugstücke.
* Gefahr durch Feinstaub.
* Gefahr durch Lärm.
* Gefahr durch fehlende Schutzvorrichtungen.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Jugendliche dürfen nur Holbearbeitungsmaschinen arbeiten, wenn dies zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist und dann nur unter Aufsicht eines Fachkundigen.
* Vor Arbeitsbeginn ist die Maschine auf augenscheinliche Mängel zu prüfen sowie die Funktionsfähigkeit von Schutzausrüstungen.
* Nur einwandfreies Werkzeug verwenden.
* Bei kleinen und schmalen Werkstücken sind mechanische Zuführeinrichtungen, Einspannvorrichtungen oder Schiebestöcke zu verwenden.
* Beim Werkzeugwechsel auf die zulässige Schnittgeschwindigkeit achten.
* PSA: Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und enganliegende Kleidung tragen
* Keine Schutzhandschuhe tragen.
 |   |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen.

Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern.* Nur Entstehungsbrand selbst löschen – sonst Umfeld informieren, Gebäude verlassen und Feuerwehr rufen!
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Werkstattleiter informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001, Giftnotruf: 06131-19240 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Stromnetz trennen bzw. sichern
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |