|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeiten: Stand: 16.03.2020 | **Betriebsanweisung**für Arbeitsmittel  |  |
| Anwendungsbereich  |
| Allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Handwerkzeugen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Handwerkzeuge niemals Zweckentfremden, da eine Gefährdung für die anwesenden Personen und die Umgebung besteht.
* Gefahr von durch sich quetschen, stoßen, prellen, stechen, reißen, schneiden oder klemmen.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Vor Arbeitsbeginn hat der Benutzer vor der Benutzung die Handwerkzeuge einer Sichtprüfung zu unterziehen.
* Für die zu bearbeitenden Werkstoffe, bzw. Werkstücke geeignete Werkzeuge verwenden.
* Eine Zweckentfremdung des Werkzeugs ist nicht zulässig.
* Für die Lagerung von Werkzeugen müssen Werkzeugschränke, -schubladen, -taschen genutzt und bereitgestellt werden.
* Holzstiele müssen durch Stahlkeile befestigt sein.
* Bei Griffwerkzeugen (Feilen usw.) muss der Griff mit Metallzwingen fest eingesetzt sein.
* Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur isolierte Schraubendreher (VDE) zu verwenden.
* Werkzeuge dürfen nicht durch Rohre oder andere Werkzeuge verlängert werden.
* Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper weg ausführen.
* Spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen
* Beim Besteigen von Leitern Werkzeuge nicht in der Hand mitführen.
* Schraubenschlüssel dürfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängert werden.
* Beim Einsatz von Schraubendrehern müssen die Größen bedarfsgerecht ausgewählt werden.
* Schraubendreher sind keine Stemmwerkzeuge.
* Schlagwerkzeuge wie Meißel, Körner usw. müssen glatte rundkantige Köpfe ohne Bart haben.
* Bei Meißel Arbeiten muss eine Schutzbrille und ggf. ein Meißelschutz benutzt werden.
 |   |  |
|  Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall Notruf: (0) 112 |
|   | * Schadhaftes Werkzeug sofort durch ein einwandfreies Werkzeug ersetzen
* Bei Schäden oder Mängeln Betreuer hinzuziehen
 |  |
|  Erste Hilfe Notruf: (0) 112 |
|      | * Bei allen Erste-Hilfe-Maßnahmen Selbstschutz beachten! Verletzten versorgen! Bei leichten Verletzungen in den Meldeblock eintragen und zentral archivieren!
* Bei schweren Verletzungen Notarzt rufen! Dokumentation des Unfalls!

**Ersthelfer hinzuziehen, Betreuer informieren, Arzt aufsuchen!****ERSTHELFER:** Name: ............................. Raum: ........................   Tel.: ...............................**UNFALLARZT:** Elisabethenstift, Landgraf-Georg-Str. 100,  Tel. Durchwahl: 403-2001 |   |
| Instandhaltung |
|  |   | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
 |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift:  |

 |